1. 安装虚拟网卡驱动， 双击运行tap-windows-9.21.2.exe， 按下一步安装好。
2. 如果需要使用远程串口，请安装虚拟串口驱动，按下一步默认安装即可。
3. 设置网卡跃点，参考《虚拟网卡跃点设置.pdf》(这个一定要配置)。
4. 注册账号和绑定设备，参考《注册账号和绑定设备.pdf》文档 。
5. 双击远程透传.exe启动，设置参数（appId, appKey, appSecret）。
6. 点击同步设备，列表里面展示出绑定的设备。
7. 选择列表里面的一个设备，点击启动远控按钮，即可启动远程透传。
	使用说明参考《透传客户端使用说明.pdf》

温馨提示 : 请您注意在信息网络上不存在“完善的安全措施”，请妥善保管自己的账号，
	如果参数给他人使用，建议使用完后到云平台重置参数,
	建议在使用调试完后请关闭远程控制设备。